
**­**

## **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

## **НА ШКАФ НКУ (типа ШНЭ):**

Заказчик (Организация)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. исполнителя, должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактные телефоны, E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шкаф изготовить согласно заданию-заводу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(поле обязательное для заполнения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические параметры** | | | | | | | | |
| Номинальное напряжение оперативного тока ПС, В | | 220 110 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **Конструктивные параметры** | | | | | | | | |
| Способ обслуживания | | Одностороннее Двустороннее (стандарт) | | | | | | |
| Степень защиты (IP21…IP54) | | IP20 (cтандарт) Иное\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Подвод кабеля | | Снизу (стандарт) Сверху | | | | | | |
| Габариты шкафа | | | | | | | | |
| Параметры | Возможные | Стандартные | | Требуемые (согласовывается при заказе) | | | | |
| Высота, мм | 2100-2200 | | 2000 | Стандартные | Иное:  *(указать)* | | Высота – | |
| Ширина, мм | 600-1000 | | 800 | Ширина – | |
| Глубина, мм | 600-800 | | 600 | Глубина – | |
| Цоколь | | | | Установить высотой: 100 мм  200 мм | | | Не устанавливать | |
| **Дополнительные параметры** | | | | | | | | |
| Размещение диспетчерского наименования  на козырьке | | | | Да | | | | Нет |
| Спереди | | Спереди и сзади | |
| «Грибок» для вывода тепла из шкафа,  высотой 75 мм. | | | | Да | | Нет | | |

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

МП